Auslaufartikel: LED-Außenfassadenleuchte, Serie Tondo. Gehäuse aus Aluminium- Druckguss, dunkelgrau oder weiß, pulverbeschichtet, IP54. Diffusor Kunststoff (PC) opal, UV-stabilisiert. Betriebsgerät schaltbar, eingebaut. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar.

Abnahmeprüfungen:

Schutzklasse: I

Schutzart: IP 54

Elektrotechnische Daten:

Eingangsspannung AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Systemleistung: 13 W

Lichttechnische Daten:

Bemessungslichtstrom: 985 lm

Farbtemperatur: 3000 K

UGR: 24.2

Lichtquelle: LED

Physikalische Daten:

Produktmaße L: mm

Produktmaße H: 80 mm

Produktmaße ø: 280 mm

Fabrikat: RP-Technik GmbH