LED-Stehleuchte/Tischleuchte direkt-indirekt strahlend, Serie LAVA, mit integriertem Präsenzmelder und Tageslichtsensor. Schalt- und Dimmbar über ein Touch-Feld. Kopfteil und Säule aus Aluminium, silber, pulverbeschichtet. Fußplatte aus Stahl, silber, pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff, mikroprismatisch (Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1). Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar.

Abnahmeprüfungen:

Schutzklasse: II

Schutzart: IP 20

Elektrotechnische Daten:

Eingangsspannung AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Systemleistung: 78 W

Lichttechnische Daten:

Bemessungslichtstrom: 7.200 lm

Farbtemperatur: 4000 K

UGR: 12.3

Lichtquelle: LED

Physikalische Daten:

Produktmaße L: 610 mm

Produktmaße B: 310 mm

Produktmaße H: 1.250 mm

Fabrikat: RP-Technik GmbH