YMOCA-ASR-01 ist eine Bluetooth-steuerbare, Casambi-fähige 2-Kanal 0–10 Steuereinheit für dimmbare LED-Lasten und Leuchten. Das Gerät ist für den Einbau in Leuchten vorgesehen. Muss von einem externen 12–24 VDC Netzteil gespeist werden. Wenn 0-10V Treiber an die zwei Ausgänge angeschlossen werden kann das YMOCA-ASR-01 über die Standardanwendungen hinaus für die Farbtemperatursteuerung von Leuchten genützt werden. Verfügt über die zwei 0-10V Kanäle hinaus zusätzlich über einen Steueranschluss für ein externes Relais sowie über einen Sensoreingang. Ist für den Leuchteneinbau entwickelt und sollte nur in einem geschlossenen System verwendet werden

Elektrotechnische Daten:

Abnahmeprüfungen:

Schutzklasse: II

Physikalische Daten:

Produktmaße L: 72,6 mm

Produktmaße B: 30 mm

Produktmaße H: 18 mm

Fabrikat: RP-Technik GmbH