Die CASA ROLLO Rollladensteuerung bietet Ihnen die komfortable Steuerung von Rollläden, Jalousien oder Markisen über Taster oder die praktische App. Mit dem zusätzlichen Feature "Long Range" können Sie nun auch aus größeren Entfernungen eine zuverlässige Steuerung genießen.

Elektrotechnische Daten:

Eingangsspannung AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Ausgangsleistung max.: 345 VA

Schaltausgang: 345 VA

Abnahmeprüfungen:

Schutzart: IP 20

Physikalische Daten:

Produktmaße L: 143 mm

Produktmaße B: 38 mm

Produktmaße H: 26 mm

Fabrikat: RP-Technik GmbH