Données électriques:

Tension d'entrée AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Puissance de sortie max: 100 W

Tests d'acceptation:

Données physiques:

Fabricant: RP-Technik GmbH