Das CBU-TED Modul ist ein mit Bluetooth gesteuerter CASAMBI® Phasenabschnittsdimmer, dieser ermöglicht stufenloses Dimmen aller verfügbaren Leuchtmittel. Zudem können darüber die Leuchten an-/ und ausgeschaltet werden. Die Installierung kann hinter einem herkömmlichen Lichtschalter, in einer Leuchte oder in einem Anschlusskasten durchgeführt werden.

Elektrotechnische Daten:

Eingangsspannung AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Ausgangsleistung max.: 100 W

Schaltausgang: 100 W

Abnahmeprüfungen:

Schutzklasse: II

Schutzart: IP 20

Physikalische Daten:

Produktmaße L: 40,4 mm

Produktmaße B: 36,3 mm

Produktmaße H: 14 mm

Fabrikat: RP-Technik GmbH