LED-Feuchtraumleuchte, Serie SWIM, IP66/67/68/69, IK10. Die Leuchte darf bis 10m eingetaucht werden. Gehäuse und Seitenteile aus Polycarbonat (PC), grau (UV- und Chlorresistent). Opaler Diffusor aus PC, UV- und Chlorresistent. Symmetrische Lichtverteilung und homogene Ausleuchtung. Durchgangsverdrahtung vorhanden. Netzteil, schaltbar oder DALI dimmbar, integriert. NANO Schutz auf Anfrage. Anwendungsbereich: Autowaschen, Chemische Industrie, Schwimmbäder etc.

Abnahmeprüfungen:

Schutzklasse: I

Schutzart: IP 66

Schlagfestigkeit: IK 10

Elektrotechnische Daten:

Eingangsspannung AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Systemleistung: 17 W

Lichttechnische Daten:

Bemessungslichtstrom: 1.900 lm

Farbtemperatur: 4000 K

UGR: 25.5

Lichtquelle: LED

Physikalische Daten:

Produktmaße L: 780 mm

Produktmaße B: 70 mm

Produktmaße H: 70 mm

Fabrikat: RP-Technik GmbH