CASAMBI® Bewegungsmelder bestehen aus integrierter CASAMBI® Technologie und ermöglicht es ohne Verdrahtungsaufwand die Leuchten zu steuern. Über die CASAMBI®-App können Konfigurationen wie Helligkeit und automatisches Ein- und Ausschalten bei Dämmerung und Bewegung eingestellt werden. So entstehen Stromersparnisse von bis zu 90%. Die Sensoren gibt es in unterschiedlichen Ausführungen in Deckenauf- und einbau und mit unterschiedlichen Erfassungsbereichen von 5 bis zu 28 m.

Unser SWISSPIR ist der kleinste aus der Serie und lässt sich dezent in Raumkonzepte integrieren.

Elektrotechnische Daten:

Abnahmeprüfungen:

Physikalische Daten:

Produktmaße H: 48 mm

Produktmaße ø: 25 mm

Fabrikat: RP-Technik GmbH