Le CBU-DCS est un module DALI commandé par CASAMBI® via Bluetooth. Il ne nécessite aucun raccordement électrique car il est alimenté directement par le bus DALI.

Ce module peut fonctionner avec un détecteur de mouvement DALI ou un capteur de lumière du jour, et peut servir à commander un pilote DALI, qui présente une alimentation électrique propre par bus DALI intégrée.

Tests d'acceptation:

Fabricant: RP-Technik GmbH